DS3232RTC	KEYWORD1
get	KEYWORD2
set	KEYWORD2
read	KEYWORD2
write	KEYWORD2
writeRTC	KEYWORD2
readRTC	KEYWORD2
setAlarm	KEYWORD2
alarmInterrupt	KEYWORD2
alarm	KEYWORD2
squareWave	KEYWORD2
oscStopped	KEYWORD2
temperature	KEYWORD2
