SensorReceiver	KEYWORD1
init	KEYWORD2
decodeThermoHygro	KEYWORD2
enable	KEYWORD2
disable	KEYWORD2
interruptHandler	KEYWORD2
SensorTransmitter	KEYWORD1
sendPackage	KEYWORD2
ThermoHygroTransmitter	KEYWORD1